1. 振铃计数：由声发射软件回放波形的时候直接输出；
2. 能量：由声发射软件回放波形的时候直接输出； [输出文件](声发射转换结果.txt)
3. b值：由声发射软件导出的数据进行计算可以获得； [代码](b值计算.txt)
4. 频率：时域转频域； [代码](时频转换.txt)
5. 矩张量破裂类型：根据矩张量反演原理计算出岩石破裂的类型； [代码](矩张量反演.txt)