部署篇

Parameters：

1通道数-刘老师红箱仪器使用

2数据库名称与原来一致即可，包括数据结构-存储数据使用

3传感器坐标位置更新，在矿区中的-定位使用

4调整背景噪声方差-持续时间震级使用

5调整盘符名称-需要到对应盘符读取数据，刘老师红箱仪器使用，马老师的需要调整端口号

6调整备份目录-每个地点一致即可。

7安装各种软件-数据库、myeclipse、向日葵或VPN（蒲公英）

环境：

MATLAB runtime：在非MATLAB环境混编

<https://blog.csdn.net/dream_three/article/details/80794671> mysql配置。